# Routeur CISCO RV340W

# Récapitulatif des adresses

WIFI | Réseau | Routeur | Adresse
--- | --- | --- | ---
`ipiwifi01` | VLAN1 | ipiwifi01 | `10.29.10.251`
`ipiwifi01-mgt` | VLAN2 | ipiwifi01 | `192.168.251.1`
`ipiwifi02` | VLAN1 | ipiwifi02 | `10.29.10.252`
`ipiwifi02-mgt` | VLAN2 | ipiwifi02 | `192.168.252.1`

# Configuration d’un réseau de gestion

## Créer un second VLAN

- VLAN2
- Activer l’interface de gestion
- IPIWIFI01 (pour l’interface wireless `ipiwifi01-mgt`)
  - 192.168.251.1
  - 255.255.255.0
- IPIWIFI02 (pour l’interface wireless `ipiwifi02-mgt`)
  - 192.168.252.1
  - 255.255.255.0
- DHCP server
  - DNS 1.1.1.3 et 1.0.0.3

## Créer un second Wireless

- `ipiwifi01-mgt` (respectivement `ipiwifi02-mgt`)
- SSID Broadcast: disable (pour éviter que tout le monde le voit)
- PMF: capable
- WMM: disable (IMPORTANT : dans le cas contraire le réseau fonctionne mal)
- VLAN: 2

# Correction Bug WAN

Bug référencé: Solved: Re: RV340 & WISP WAN Connection Problems - Cisco Community

- aller dans WAN > Multi-WAN > sélectionner le port WAN > (éditer)
- décocher la case `Enable Network Service Detection`

# Configuration LAN seul

## Accéder à la configuration du routeur

Par défaut: https://192.168.1.1

## WAN

WAN > WAN Settings

- Pour WAN1 et WAN2 :
- Connection Type : choisis Disabled si disponible, sinon laisse par défaut, tu ne l’utiliseras pas.

## LAN

LAN > VLAN Settings

Éditer le VLAN1 (le seul existant normalement):

- DHCP Type: `Disabled`
- IPv4 Address: `10.29.10.252` (ou une autre adresse)
- Subnet Mask: `255.255.255.0`

Laisser tous les ports sur `U` (Untagged)

Cliquer sur `Apply`

## Wi-Fi

Aller dans `Wireless > Basic Settings` et éditer le réseau courant.

Décocher la case `WMM` pour le désactiver.

Autre piste: cocher la case `Wireless Isolation within SSID` pour l’activer.

Sélectionner `VLAN` > `1`

En cas de forts ralentissements/dysfonctionnements du réseau en Wi-Fi:

- vérifier que la case `WMM` est décochée pour le désactiver.

## Firewall

Désactiver le firewall

## System Configuration > System

Host Name: `router34E972-ipiwifi01` ou `router34E972` est le nom par défaut et `ipiwifi01` ou `ipiwifi02` le label sur le boitier

## System Configuration > Time

Activer Daylight saving time

Cocher Recurring

Action | Month | Week | Day | Time H | Time M
--- | --- | --- | --- | --- | ---
From | 3 | Last | Sun | 2 | 0
To | 10 | Last | Sun | 2 | 0

Offset `+60` Minutes

## Administration

Pour enregistrer la configuration à prendre en compte au redémarrage

## Enregistrement de la configuration

Configuration Management

- Source: Running Configuration
- Destination: Startup Configuration

Et cliquer sur `Apply`

# Configuration Wan Bridgé

WAN bridgé ne fonctionne pas avec un port WAN connecté

# Références

- Solved: Re: RV340 & WISP WAN Connection Problems - Cisco Community
- Solved: Re: RV340 SSH Access - Cisco Community
- CSCvn25722 - RV340W Wireless instability causing disconnections - Page 2 - Cisco Community
- CISCO RV340W - slow WiFi connectivity (both 2.4G and 5G) - Cisco Community
- Slows speeds on RV340W - Cisco Community
- [SOLVED] - Cisco RV340 not getting speed more than 100mbps? | Tom’s Hardware Forum
- Problèmes Et Solutions - Cisco RV340W Guide De Démarrage Rapide [Page 10] | ManualsLib